Обект: „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1, гр. София“
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ
             І. Предмет на услугата: доставка на „ Основен ремонт на покрив /настилка/ на подземен гараж на ул. „Александър Жендов“№1“, гр. София“
1. Ценово предложение с единични цени и обща стойност в лв без ДДС, както следва: 
	№
	Наименование на видовете работи
	ед. мярка
	кол-во
	Ед.цена без ДДС
	стойност

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подготвителни и допълнителни работи
	
	
	
	

	1
	Почистване прилежащия до сградата терен на подземния гараж от храсти и разстения около сградата шир. 1 м
	м
	122
	
	

	2
	Направа на бетонова, водоустойчива настилка около сградата шир. 60 см с наклон 2% към прилежащия терен
	м
	106
	
	

	3
	Възстановяване на компрометирани метални колони на парапет на покрив паркинг
	бр.
	6
	
	

	4
	Почистване от ръжда и грундиране метален парапет
	м
	254
	
	

	5
	Боядисване с алкидна боя двукратно метални парапети
	м
	254
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтни дейности
	
	
	
	

	1
	Демонтаж съществуваща асфалтова и бетонова настилка до здрава основа - деб. мин. 11 см /паркинг север/
	м2
	545
	 
	 

	2
	Демонтаж съществуваща бетонова настилка до здрава основа- деб. мин. 6 см / под сграда и паркинг юг/
	м2
	988
	
	

	3
	Демонтаж облицовка стъпало пред входни врати и витрини

/ север/ и стъпала запад - 4 см
	м2
	                      17
	 
	 

	4
	Демонтаж мозайка, стъпала запад- 4 см
	м2
	11
	
	

	5
	Демонтаж бетонова настилка рампи -деб. мин 5 см -армирана
	м2
	100
	 
	 

	6
	Възстановяване сечение бетонова греда север – рампа 
	м
	3
	
	

	7
	Възстановяване сечение бетонова греда покрив север с шир. 60см, Н=30см
	м
	6
	
	

	8
	Възстановяване разрушени бетонови участъци по съществуващи бетонови стрехи с полимерна циментова смес с фибри
	м2
	                      20
	
	

	9
	Демонтаж и повторен монтаж разхлабени мозаечни плочи
	м2
	1
	
	

	10
	Почистване и фугиране на настилка от мозаечни плочи
	м2
	56
	
	

	11
	Почистване  и подготовка на покритие от течна хидроизолационна мембрана /покрив охрана/
	м2
	32
	
	

	12
	Подготовка  и почистване на здрава бетонова основа чрез хидроструене
	м2
	1680
	
	

	13
	Направа на армиран, съгласно  конструктивен детайл, стоманобетонов борд със сечение 15/30см,  бетон С30/37 вкл. синтетична смола за подобряване на сцеплението, 
	м
	210
	
	

	
	еластичността и водоплътността на бетона
	
	
	
	

	14
	Доставка и монтаж на  ПВЦ барбакани 100/100/500 мм 
	бр
	14
	
	

	15
	Полагане на нова бетонова настилка, армирана със заварена мрежа Ф8 20/20 с фиксатори 1,5 см, с работни фуги с деб. 5мм и дълб. до 3 см, на полета  не по големи от 3/3м, вкл. синтетична смола за подобряване на сцеплението, еластичността и водоплътността на бетона, мин. деб. 7 см
	м2
	1642
	 
	 

	16
	Запълване работни фуги в нова бетонова настилка с полиуретанов залепващ и запълващ уплътнител, мин. удължение до разрушаване 450%
	м2
	1642
	
	

	17
	Доставка и монтаж на епоксиден грунд за непорьозни основи  -0.5мм върху нови бетонови настилки, мозаечни плочи, бордове и стрехи 
Мин. технически характеристики на епоксиден грунд:            Якост на адхезия >3 N/mm²;                 
	м2
	1853
	
	

	18
	Полагане  на  полиуретанова хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат шир.10 см /1 слой/ - при вътрешни ъгли
	м
	384
	
	

	19
	Доставка и полагане на еднокомпонентна, полиуретанова  течна хидроизолация за покрив-паркинг, армирана с полиестерен плат - 60гр/м2 / 3 слоя/ по нови бетонови настилки, мозаечни плочи, бордове и стрехи

Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана:             - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l
	м2
	1853
	
	

	20
	Доставка и полагане на еднокомпонентна, полиуретанова  течна хидроизолация за покрив-паркинг, армирана с полиестерен плат - 60гр/м2 / 2 слоя/ по нови и съществуващи бордове и стрехи 

Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана:             - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l
	м2
	107
	
	

	21
	Разпръскване на сух кварцов пясък със зърнометрия 0.3-0.83 3 кг/м2
	м
	1730
	
	

	22
	Доставка и монтаж  на цветно, еластично, UV стабилно, еднокомпонентно, полиуретаново, износоустойчиво покритие /2слоя/подходящо за защита на полиуретанови хидроизолационни хидроизолации за паркинг                         Мин. технически характеристики на полиуретановото покритие:

Удължение до разрушаване >150%; Якост на опън>20N/mm²; Твърдост по SHORE D: 57; Удароустойчивост: 8Nm
	м2
	1853
	
	

	23
	Оформление борд отвън с  полимер- циментова шпакловка с фибри, вкл. стъклофибърна мрежа 145гр/м² и еластична хидроизолационна 100% акрилна боя   Н= 60см,                         Мин. технически характеристики на акрилната боя:    Плътност: 1,37 kg/l ; Устойчивост на воден натиск: 7atm  /детайл1/                                      
	м
	226
	
	

	24
	Оформление барбакани /детайл 2/
	бр.
	14
	
	

	25
	Доставка и оформяне на стреха с еднокомпонентна, полиуретанова,  течна, хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат /- 60гр/м2 / 3 слоя и защитно покритие Н= 24см /детайл 3/                                                                                     Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана:             - удължение до разрушаване: >500%, якост на опън: 8 N/mm², плътност 1,39kg/l
	м
	23
	
	

	26
	Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура  /детайл 4/ -  по предложение на офериращия/
	м
	89
	
	

	27
	Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура, ъгъл покрив - стена /детайл 5- по предложение на офериращия /
	м
	32
	
	

	28
	Оформление дилатационна фуга 2см с еднокомпонентен полиуретанов, залепващ и запълващ мастик и полиуретаново въже със затворена структура  в настилка от гранитогрес /детайл 6- по предложение на офериращия /
	м
	25
	
	

	29
	Доставка и монтаж на гранитогрес по стъпало пред входа и стълба запад
	м2
	32
	
	

	30
	Оформление ъгъл покрив – стена с  полиуретанова хидроизолационна мембрана, армирана с полиестерен плат 10 см, 1 слой - по вътрешни ъгли сграда и колони, /детайл 7- по предложение на офериращия / 
	м
	129
	
	

	31
	Доставка и полагане на еднокомпонентна, прозрачна, УВ-устойчива, прозрачна, полиуретанова хидроизолационна мембрана по колони  и стени Н= 20 см/ вкл.предварителна подготовка на камъка с прозрачен подобрител на адхезията/                                                                                  Мин. технически х-ки на полиуретановата мембрана:             - удължение до разрушаване: >200%, якост на опън: 22N/mm²/ детайл 5 и  по колони запад, юг и изток/
	м2
	20
	
	

	32
	Оформление с  хидроизолация и защитно покритие отвори около водосточни тръби, мин. Н= 15 см
	бр
	9
	
	

	33
	Нова изравнителна циментова замазка по стъпала
	м2
	11
	
	

	34
	Възстановяване липсваща облицовка от мрамор по колони
	м2
	1
	
	

	35
	Доставка и монтаж  преход от барбакан 100/100 към водосточни тръби Ф100
	бр
	14
	
	

	36
	Доставка и монтаж  ПВЦ водосточни тръби Ф100
	м
	35
	
	

	37
	Натоварене и извозване строителни отпадъци
	м3
	110
	
	


1.2. Подробен опис на оферираната хидроизлоационна система и съпътстващи покрития, при необходимост представяне на технически детайли за изясняване на предложението.
1.2. Начин на плащане : процент авансово плащане.
1.3. Срок за изпълнение - работни дни.
1.4. Гаранционен срок.
1.5. Референции за изпълнение на подобни обекти.
        ІІ. Детайли:
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        III. План на покрив 

[image: image5.png]L ; TETTE W )
N ] - 14
- 1) =T
i — i
~ — —+ -3
|4 HigE i 7] |
1 VIL = ,w*




                                               





ІV. Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена  /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане.

2.  Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, телефон и лице за контакт.
    Съставил: ..........…………….

   






    арх. Аделаида Лефтерова
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